##  Návod k použití

 **STABILO 2**

Chodítko je zdravotní pomůcka určená pro nácvik chůze, k rehabilitaci dolních končetin a jako pomocník při chůzi osob se sníženou pohyblivostí. Chodítko je tvořeno kovovou lakovanou konstrukcí s čtyřmi kolečky. Je vybaveno podpažní opěrou (deskou), o kterou se uživatel může opřít a dále madly pro ruce. Výšku chodítka lze nastavit. Chodítko nesmí být používáno na šikmých plochách, jejichž sklon přesahuje 3,5o (na rampách a schodištích). Chodítko není určeno k přepravě nepohyblivých osob nebo nákladů.

**Nastavení výšky:**

Výšku chodítka je možno nastavit dle potřeby uživatele v rozsahu 930 – 1350 mm. Na hlavním sloupku se nachází plastové šrouby, po jejich povolení lze upravit výšku dle potřeby. Ve verzi s plynovou vzpěrou pomocí plynové vzpěry. Ve verzi s elektrickým motorem se výška nastaví spínači umístěnými na madlech chodítka. Vzdálenost madel pro ruce lze opět nastavit pomocí šroubů.

**Technické parametry:**

Výška opěrné plochy: nastavitelná v rozsahu 930 – 1350 mm

Kolečka: průměr 125 mm

Celková šířka: 670 mm

Celková délka: 740 mm

Nosnost chodítka: 150 kg

##### Sestavení chodítka:

Chodítko standardně dodáváme připravené k použití. Pokud Vám bylo dodáno v krabici, je třeba jej nejdříve složit. V krabici jsou následující díly: Podvozek s kolečky, hlavní sloupek, vrchní rám s opěrnou polstrovanou deskou 2 kusy trubek s madly a montážní materiál. Nejprve vyjměte všechny díly s krabice. Podvozek postavte na kolečka, na podvozek našroubujte přiloženými šrouby sloupek tak, aby směřoval dozadu. Na vrchní rám s polstrováním přišroubujte nerezový sloupek. Nerezový sloupek s vrchním rámem nasuňte do sloupku, nastavte si výšku chodítka a polohy trubek s madly, důkladně dotáhněte aretační šrouby. Chodítko je tak připraveno k provozu.

##### Skladování, údržba a ošetřování:

Chodítko musí být skladováno v suchém a čistém prostředí bez vlivu chemických látek. Všechny díly chodítka udržujte čisté a suché. Vhodné je občas přeleštit díly suchým hadrem. Při větším znečištění je nutné díly otřít vlhkým hadrem a ihned pečlivě vytřít do sucha. U chodítka vybaveného elektrickým motorem a baterií je třeba při vybití (zvukový signál) zapojit baterii do 230 V zásuvky a vyčkat, až bude kontrolka na baterii svítit zeleně. Pak je chodítko opět připraveno k provozu. Výrobce nestanovuje povinnost BTK.

**Záruka:**

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením a skladováním.

|  |
| --- |
| 🛈 |

Dodavatel ujišťuje spotřebitele, že na tento výrobek bylo vystaveno prohlášení o shodě.

Verze 10.1 10/2015

