**DIGITÁLNÍ SLUCHADLO VIGOR**

**Návod k použití**

**4 snadné kroky pro používání Vašeho sluchadla**

1. Vyberte správnou velikost nástavce
2. Zprovozněte sluchadlo
3. Vyberte si ideální nastavení
4. Čistěte a udržujte své sluchadlo

**Zařízení se skládá z**

* Předního mikrofonku
* Kolébkového tlačítka
* Krytky na baterie
* Trubička
* Tvarovka
* Upevňovací anténka
* Vigor sluchadlo

**Nástavce**

Výběr správné velikosti nástavce je nesmírně důležitý pro správnou funkci sluchadla. Sluchadlo nebude pískat a bude perfektně zesilovat zvuk pouze, pokud bude ve zvukovodu správně umístěno a nástavec bude pevně sedět. Vyzkoušejte prosím pečlivě všechny velikosti nástavců. Když nasazujete sluchadlo do ucha a rukou vytváříte ozvěnu, sluchadlo může pískat. To je v pořádku a pokud je vybrána správná velikost nástavce, sluchadlo přestane pískat okamžitě potom, co ruku oddálíte od ucha.

Nasazení nástavce: natlačte nástavec pevně na trubičku sluchadla, ujistěte se, že je nástavec pevně nasazen.

**Vložení baterie**

* Sluchadlo Vigor funguje na baterie A 312. Baterie zakoupíte na [www.slysetvic.cz](http://www.slysetvic.cz), při koupi 10 balení najednou dostáváte slevu 100 Kč. Jedna baterie vydží cca 6-8 dní plného provozu sluchadla.
* Baterie skladujte v pokojové teplotě a nevystavujte je přímému slunečnímu světlu.
* Otevřete krytku baterie
* Vyndejte použitou baterii, pokud je vložená
* Vezměte novou baterii a sloupněte z ní samolepku, tím se zinkovzdušné baterie do sluchadel aktivují
* Nechte baterii minutu "dýchat" s odloupnutou samolepkou
* Vložte baterii do sluchadla symbolem "plus" nahoru
* Zavřete krytku baterie
* Pokud začně sluchadlo rychle za sebou pípat, znamená to, že je baterie vybitá
* Pokud sluchadlo delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii ze sluchadla, jinak dojde ke korozi baterie a poškození sluchadla

**Nasazení sluchadla**

* Držte hadičku sluchadla a zadní část nástavce, ukazováčkem nástavec a palcem vnější stranu
* Zvedněte si ucho za boltec, aby se zvětšil vstup do zvukovodu
* Umístěte nástavec co nejhlouběji a nejtěsněji do zvukovodu, umísťujte nástavec do "zatáčky" ve zvukovodu
* Zvedněte tělo sluchadlo nad ucho, abyste si jej mohli pověsit za ucho, mezitím druhou rukou držte nástavec sluchadla pevně ve zvukovodu
* "Anténku" na zajištění sluchadla v uchu zajistěte v boltci ucha

**Nastavení hlasitosti**

* Vrchní část tlačítka na sluchadle: zesílení
* Spodní část tlačítka na sluchadle: zeslabení
* Stiskněte a rychle uvolněte vrchní část tlačítka na zesílení
* Stiskněte a rychle uvolněte spodní část tlačítka na zeslabení
* Sluchadlo pípne jednou, když změníte úroveň hlasitosti
* Sluchadlo pípne dvakrát, když dosáhnete horního limitu zesílení

**Nastavení programu sluchadla**

* Stiskněte a držte tlačítko na sluchadle, než uslyšíte pípání
* Program 1: Komunikace

v převážně tichém prostředí (domácnost), když vedete konverzaci s lidmi, 1 pípnutí

* Program 2: Restaurace
* v prostředí, kde se vyskytuje okolní ruch, při konverzaci s lidmi ve Vaší blízkosti, 2 pípnutí
* Program 3: Auto
* v prostředí, kde je určitá hladina hluku kolem vás, 3 pípnutí
* Program 4: Venkovní
* v prostředí, kde je vysoká hladina okolního hluku a potřebujete redukovat hluk kolem, 4 pípnutí
* Tento model sluchadla nedisponuje programem Telecoil ani Bluetooth.

**Údržba sluchadla**

* O své sluchadlo se musíte starat, abyste prodloužili jeho životnost a nedocházelo k omezení funkcí, prioritou je každodenní čištění a vysoušení sluchadla (pokud dochází k jeho celodenním používání).
* Denně sluchadlo očistěte čistícím ubrouskem.
* Při větším znečštění sluchadla je nutné sundat trubičku a vyčistit sluchadlo kartáčkem.
* Ušní maz nesmí blokovat průchodnost mikrofonu na sluchadle.
* Sluchadlo nesmíte upustit na tvrdý povrch, sluchadlo nevystavujte vlhkosti ani horku, sluchadlo ukládejte na sušší chladnější místo, pokud není používané.
* Se sluchadlem se nesprchujte, nekoupejte a nevystavujte ho vodě.

**Pokud sluchadlo nezesiluje, zkuste následující úkony**

* zapněte sluchadlo, vyměňte baterii za novou, nastavte jinou hlasitost, vyčistěte nebo sundejte nástavec či trubičku sluchadla, použijte elektrickou sušičku na vysušení sluchadla, vyčistěte si zvukovod od ušního mazu (uchošťour z naší nabídky, kapky proti ušnímu mazu), upravte umístění sluchadla v uchu, zkontrolujte stav baterie (zkoušečka baterií, možná koroze).
* Sluchadlo, pokud je funkční, bude pískat, když na něj přiložíte ruku a když bude hlasitost nastavena na maximum.
* K pískání sluchadla (zpětné vazbě) dochází, když zvuk uniká z ucha (sluchadlo špatně sedí) a dostává se znovu k mikrofonu sluchadla, kde je opět zesílen. Pokud ve vyšších hlasitostech dochází k pískání, vyměňte nástavec na sluchadle, pro optimální výkon, vyměňte nástavec každé 3 měsíce. Jakákoli nečistota ve zvukovodu, jako ušní maz, může způsobit zpětnou vazbu ve sluchadle.
* Toto zařízení není způsobilé k párování s telefonem.